# Colocação em ‌funcionamento

##

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, empurre a alavanca de desbloqueio (6) para a frente e depois pressione o interruptor de ligar/desligar (7) para cima.

Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de ligar/desligar (7).

##

Com as duas teclas para a pré-seleção da velocidade de rotação (3) pode pré-selecionar o número de rotações necessário mesmo durante a operação. O número de rotações necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser determinado por tentativas.

LEDs | [r.p.m.]
--- | ---
Luz permanente 1 x branca | 5000
Luz permanente 2 x branca | 7500
Luz permanente 3 x branca | 10.000
Luz permanente 4 x branca | 12.500
Luz permanente 5 x branca | 15.000

- A velocidade nominal do acessório deve ser, no mínimo, igual à velocidade máxima indicada na ferramenta elétrica. Os acessórios que forem utilizados a uma velocidade superior àquela para a qual foram concebidos poderão desintegrar-se e projetar fragmentos.

##

A tabela seguinte explica os possíveis indicadores LED (2).

Cor | Estado | Significado/causa | Solução
--- | --- | --- | ---
Branco | Luz permanente (1 x ... 5 x) | Pré-seleção do número de rotação | ver Pré-seleção da velocidade de rotação (ver figura B)
Verde | Luz permanente (2 x ... 5 x) | Bateria carregada | ver Indicador do nível de carga da bateria
Amarelo | Luz permanente (1 x) | Bateria quase vazia ver Indicador do nível de carga da bateria | Trocar ou carregar bateria em breve
Luz intermitente (5 x) | Temperatura crítica atingida (motor, eletrónica, bateria) | Deixar a ferramenta elétrica funcionar em vazio e arrefecer
Vermelho | Luz permanente (1 x) | Bateria vazia ver Indicador do nível de carga da bateria | Trocar ou carregar bateria
Luz intermitente (5 x) | A ferramenta elétrica está sobreaquecida e desliga-se | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer e voltar a ligar
A ferramenta elétrica está bloqueada e desliga-se | Eliminar o bloqueio e voltar a ligar a ferramenta elétrica
O bloqueio do veio está ativado e a ferramenta elétrica desliga-se | Desativar o bloqueio do veio e voltar a ligar a ferramenta elétrica

##

A Constant-Electronic mantém o número de rotações durante a marcha em vazio e sob carga quase que constante e assegura um desempenho de trabalho uniforme.