# Montere slipeverktøy (se bilde A)

- Bruk bare egnede og uskadde fastnøkler (se Tekniske data).

- Bruk bare slipetilbehør av anerkjente merker kjøpt hos faghandel til elektroverktøyet. Det må være godkjent for et turtall på minst 16 000 o/min, ha en diameter på maksimalt 50 mm, og det må monteres på en støttetallerken som også har en diameter på 50 mm og som har et spennskaft med diameter på 6 mm, 1/4" eller 8 mm.

- Rengjør slipespindelen (9) og alle delene som skal monteres.
- For å løsne spennhylsen (16) skyver du spindellåsen (8) forover.
- Løsne spennmutteren (10) med fastnøkkelen (14) på nøkkelflaten ved å dreie mot urviseren.
- Sett spennskaftet til støttetallerkenen (11) inn i spennhylsen (16) til det stopper.
- Spenn fast støttetallerkenen (11) ved å dreie spennmutteren (10) med urviseren ved bruk av fastnøkkelen (14).
- Monter skiven (12) på støttetallerkenen (11).
- Skyv deretter spindellåsen (8) tilbake igjen.

Slipeverktøyet må rotere helt jevnt. Hvis slipeverktøyet har blitt urundt, må du ikke fortsette å bruke det, men skifte det ut.

- Du må aldri stramme spennhylsen med spennmutteren uten at et slipeverktøy er montert. Det kan føre til skade på spennhylsen.

- Bruk bare støttetallerkener med passende skaftdiameter. En støttetallerken med skaftdiameter som ikke stemmer overens med verktøyholderen til elektroverktøyet (se Tekniske data) kan ikke festes riktig og skader spennhylsen.

- Innsatsverktøyet må være spent fast minst 10 mm inne. Tillatt maksimalt turtall for innsatsverktøyet kan beregnes med de innvendige målene til skaftet L0 i informasjonen fra produsenten av innsatsverktøyet. Dette må ikke være under det maksimale turtallet til elektroverktøyet.