# Datos técnicos

Amoladora |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Tensión nominal | V= | 12
máx. número de revoluciones nA) | min–1 | 16000
Margen de ajuste de revoluciones n1 | min–1 | 5000–15000
Diámetro máx. de pinza de sujeción | mm | 8
Entrecaras de
Tuerca de fijación | mm | 17
Máx. diámetro de cuerpo abrasivo | mm | 50
Preselección de revoluciones |  | ●
Electrónica constante |  | ●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicioC) | °C | –15 ... +50
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Baterías recomendadas |  | GBA 12V...
Cargadores recomendados |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  medido a 20–25 °C con el acumulador GBA 12V 3.0Ah y dependiente del estado de carga del acumulador así como de la temperatura de servicio del aparato

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.