# Messa in funzione

##

Per mettere in funzione l’elettroutensile, spingere la levetta di sbloccaggio (6) in avanti, dopodiché spingere l’interruttore di accensione/spegnimento (7) verso l’alto.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di accensione/spegnimento (7).

##

Con i due pulsanti per la preselezione del numero di giri (3) è possibile preselezionare il numero di giri desiderato anche durante il funzionamento. La velocità necessaria dipenderà dal materiale e dalle condizioni di lavoro e si potrà determinare con una prova pratica.

LED | [giri/min]
--- | ---
1 luce fissa bianca | 5.000
2 luci fisse bianche | 7.500
3 luci fisse bianche | 10.000
4 luci fisse bianche | 12.500
5 luci fisse bianche | 15.000

- Il numero di giri nominale dell’accessorio dovrà essere almeno pari al numero di giri massimo riportato sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero di giri superiore a quello nominale, gli accessori possono spezzarsi e proiettare parti.

##

La tabella seguente spiega i possibili indicatori a LED (2).

Colore | Livello | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | --- | ---
Bianco | Luce fissa (1 x ... 5 x) | Preselezione del numero di giri | vedi Preselezione del numero di giri (vedere fig. B)
Verde | Luce fissa (2 x ... 5 x) | Batteria carica | vedi Indicatore del livello di carica della batteria
Giallo | Luce fissa (1 x) | Batteria quasi scarica vedi Indicatore del livello di carica della batteria | Sostituire o ricaricare la batteria a breve
Luce lampeggiante (5 x) | È stata raggiunta una temperatura critica (motore, parte elettronica, batteria) | Far funzionare l’elettroutensile a vuoto e lasciarlo raffreddare
Rosso | Luce fissa (1 x) | Batteria scarica vedi Indicatore del livello di carica della batteria | Sostituire o ricaricare la batteria
Luce lampeggiante (5 x) | L’elettroutensile è surriscaldato e si spegne | Lasciar raffreddare l’elettroutensile e riaccenderlo
L’elettroutensile è bloccato e si spegne | Eliminare il bloccaggio e riaccendere l’elettroutensile
Il bloccaggio dell’alberino è attivato e l’elettroutensile si spegne | Disattivare il bloccaggio dell’alberino e riaccendere l’elettroutensile

##

Il sistema Constant Electronic mantiene il numero di giri a vuoto ed il carico pressoché costanti, garantendo prestazioni di lavoro uniformi.