# Технички податоци

Брусилка |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Номинален напон | V= | 12
Макс. број на вртежи nA) | min–1 | 16000
Подрачје на подесување на бројот на вртежи n1 | min–1 | 5000–15000
Макс. дијаметар на затезната чаура | mm | 8
Површина на клучот на
затезна навртка | mm | 17
макс. дијаметар на брусните тела | mm | 50
Одредување на број на вртежи |  | ●
Константна електроника |  | ●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работаC) | °C | –15 ... +50
Дозволена околна температура при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 12V...
Препорачани полначи |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  мерено при 20–25 °C со батерија GBA 12V 3.0Ah и зависно од состојбата на наполнетост на батеријата како и оперативната температура на уредот

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.