# Akku-ladetilstandsindikator

5 LED'er i LED-visningen angiver akkuens ladetilstand. LED-ladetilstandsindikatoren lyser kun 5 s, efter at der er tændt.

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstantlys 5 × grøn | 80–100 %
Konstantlys 4 × grøn | 60–80 %
Konstantlys 3 × grøn | 40–60 %
Konstantlys 2 × grøn | 20–40 %
Konstantlys 1 × gul | 1–20 %
Konstantlys 1 × rød | 0–1 %

### Temperaturafhængig overbelastningsbeskyttelse

Ved korrekt brug kan el-værktøjet ikke blive overbelastet. Hvis belastningen bliver for stor, eller det tilladte temperaturområde overskrides, reduceres omdrejningstallet, eller el-værktøjet slukker. Når omdrejningstallet er reduceret, kører el-værktøjet først med fuldt omdrejningstal, når det tilladte batteritemperaturområde er nået, eller belastningen er reduceret. Ved automatisk frakobling slukker du el-værktøjet, lader akkuen køle af og tænder el-værktøjet igen.