# Inbetriebnahme

##

Schieben Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges den Entriegelungshebel (6) nach vorn und drücken Sie anschließend den Ein-/Ausschalter (7) nach oben.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter (7) los.

##

Mit den zwei Tasten zur Drehzahlvorwahl (3) können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen. Die erforderliche Drehzahl ist vom Werkstoff und den Arbeitsbedingungen abhängig und kann durch praktischen Versuch ermittelt werden.

LEDs | [min-1]
--- | ---
Dauerlicht 1 x weiß | 5000
Dauerlicht 2 x weiß | 7500
Dauerlicht 3 x weiß | 10000
Dauerlicht 4 x weiß | 12500
Dauerlicht 5 x weiß | 15000

- Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

##

Nachfolgende Tabelle erläutert die möglichen LED-Anzeigen (2).

Farbe | Zustand | Bedeutung/Ursache | Lösung
--- | --- | --- | ---
weiß | Dauerlicht (1 x ... 5 x) | Drehzahlvorwahl | siehe Drehzahlvorwahl (siehe Bild B)
grün | Dauerlicht (2 x ... 5 x) | Akku geladen | siehe Akku-Ladezustandsanzeige
gelb | Dauerlicht (1 x) | Akku fast leer siehe Akku-Ladezustandsanzeige | Akku bald tauschen bzw. laden
Blinklicht (5 x) | Kritische Temperatur ist erreicht (Motor, Elektronik, Akku) | Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und abkühlen lassen
rot | Dauerlicht (1 x) | Akku leer siehe Akku-Ladezustandsanzeige | Akku tauschen bzw. laden
Blinklicht (5 x) | Elektrowerkzeug ist überhitzt und schaltet aus | Elektrowerkzeug abkühlen lassen und wieder einschalten
Elektrowerkzeug ist ̈blockiert und schaltet aus | Blockade beheben und Elektrowerkzeug wieder einschalten
Spindelarretierung ist aktiviert und Elektrowerkzeug schaltet aus | Spindelarretierung deaktivieren und Elektrowerkzeug wieder einschalten

##

Die Konstantelektronik hält die Drehzahl bei Leerlauf und Last nahezu konstant und gewährleistet eine gleichmäßige Arbeitsleistung.