# Technische Daten

Schleifer |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nennspannung | V= | 12
max. Drehzahl nA) | min-1 | 16000
Drehzahleinstellbereich n1 | min-1 | 5000–15000
max. Spannzangendurchmesser | mm | 8
Schlüsselfläche an der
Spannmutter | mm | 17
max. Schleifköperdurchmesser | mm | 50
Drehzahlvorwahl |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71 – 0,91
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) | °C | –15...+50
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung | °C | –20...+50
empfohlene Akkus |  | GBA 12V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 3.0Ah und abhängig von Ladestand des Akkus sowie der Betriebstemperatur des Geräts

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.