# Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

Состояние аккумулятора отображается 5-ю светодиодами. Светодиодная индикация загорается через 5 с после включения.

Светодиод | Емкость
--- | ---
Непрерывный свет 5 зеленых светодиодов | 80–100 %
Непрерывный свет 4 зеленых светодиодов | 60–80 %
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | 40–60 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | 20–40 %
Непрерывный свет 1 желтого светодиода | 1–20 %
Непрерывный свет 1 красного светодиода | 0–1 %

### Термическая защита от перегрузки

При использовании электроинструмента по назначению его перегрузка не возможна. Чрезмерная нагрузка или несоблюдение допустимого диапазона температур для аккумулятора приводит к снижению частоты вращения или отключению электроинструмента. Если снизилась частота вращения, то полное число оборотов электроинструмент наберет только после того, как температура аккумулятора достигнет допустимого диапазона или снова уменьшится нагрузка. При автоматическом отключении выключите электроинструмент, дайте аккумуляторной батарее остыть и затем опять включите электроинструмент.