# Tehnični podatki

Brusilnik |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nazivna napetost | V= | 12
Najv. število vrtljajev nA) | min-1 | 16.000
Razpon števila vrtljajev n1 | min-1 | 5000–15000
Najv. premer vpenjalne puše | mm | 8
Naležna ploskev za ključ na
zatezna matica | mm | 17
najv. premer brusilnega telesa | mm | 50
Izbira števila vrtljajev |  | ●
Sistem za ohranjanje konstantnega števila vrtljajev |  | ●
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena temperatura okolice med delovanjemC) | °C | –15 ... +50
Dovoljena temperatura okolice med shranjevanjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 12V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 12V 3.0Ah in glede na stanje napolnjenosti akumulatorske baterije ter delovne temperature orodja

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.