# Puesta en marcha

##

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica, desplace la palanca de desenclavamiento (6) hacia delante y presione luego el interruptor de conexión/desconexión (7) hacia arriba.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (7).

##

Con las dos teclas de la preselección del número de revoluciones (3) puede preseleccionar el número de revoluciones necesario también durante el servicio. El número de revoluciones necesario depende del material y las condiciones de trabajo, y se puede determinar por medio de un ensayo práctico.

LEDs | [min–1]
--- | ---
Luz permanente 1 x blanco | 5.000
Luz permanente 2 x blanco | 7.500
Luz permanente 3 x blanco | 10.000
Luz permanente 4 x blanco | 12.500
Luz permanente 5 x blanco | 15.000

- Las revoluciones admisibles del accesorio deberán ser como mínimo iguales a las revoluciones máximas indicadas en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles pueden llegar a romperse y salir desprendidos.

##

En la siguiente tabla se explican los posibles indicadores LED (2).

Pintura | Estado | Significado/causa | Solución
--- | --- | --- | ---
Blanco | Luz permanente (1 x ... 5 x) | Preselección de revoluciones | ver Preselección de revoluciones (ver figura B)
Verde | Luz permanente (2 x ... 5 x) | Acumulador cargado | ver Indicador del estado de carga del acumulador
Amarillo | Luz permanente (1 x) | Acumulador casi vacío ver Indicador del estado de carga del acumulador | Acumulador, sustituir o cargar pronto
Luz intermitente (5 x) | Se ha alcanzado la temperatura crítica (motor, electrónica, acumulador) | La herramienta eléctrica se debe dejar funcionar al ralentí y dejar enfriar
Rojo | Luz permanente (1 x) | Acumulador vacío ver Indicador del estado de carga del acumulador | Acumulador, sustituir o cargar
Luz intermitente (5 x) | La herramienta eléctrica está sobrecalentada y se desconecta | Dejar que la herramienta eléctrica se enfríe y volver a conectarla
La herramienta eléctrica está bloqueada y se desconecta | Subsanar el bloqueo y conectar de nuevo la herramienta eléctrica
El bloqueo del husillo está activado y la herramienta eléctrica se desconecta | Desactivar el bloqueo del husillo y volver a conectar la herramienta eléctrica

##

La electrónica Constante mantiene prácticamente constantes las revoluciones, independientemente de la carga, y asegura un rendimiento de trabajo uniforme.