# Пайдалануға ендіру

##

Электр құралын іске қосу үшін босату иінтірегін (6) алға жылжытып, ажыратқышты (7) жоғары қарай басыңыз.

Электр құралын өшіру үшін ажыратқышты (7) жіберіңіз.

##

Айналу жиілігін алдын ала таңдауға арналған екі түйме арқылы (3) жұмыс барысында қажетті айналу жиілігін таңдауға болады.Қажетті айналу жиілігін материал мен жұмыс істеу жағдайларына байланысты тәжірибе арқылы анықтауға болады.

Жарық диодтары | [мин–1]
--- | ---
Үздіксіз жарық 1 x ақ | 5000
Үздіксіз жарық 2 x ақ | 7500
Үздіксіз жарық 3 x ақ | 10000
Үздіксіз жарық 4 x ақ | 12500
Үздіксіз жарық 5 x ақ | 15000

- Жұмыс құралы айналымдарының ұйғарынды саны электр құралында көрсетілген максималды айналымдар санына тең болуы керек. Есептелген жылдамдығынан тезірек істеп тұрған керек-жарақтар сынуы, ұшып кетуі мүмкін.

##

Келесі кестеде ықтимал жарықдиодтар сипатталған (2).

бояу | Деңгейі | Мағынасы/себебі | Шешімі
--- | --- | --- | ---
Ақ | Үздіксіз жарық (1 x ... 5 x) | Айналу жиілігін алдын ала таңдау | қараңыз Айналу жиілігін алдын ала таңдау (B суретін қараңыз)
Жасыл | Үздіксіз жарық (2 x ... 5 x) | Аккумулятор зарядталған | қараңыз Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы
Сары | Үздіксіз жарық (1 x) | Аккумулятор заряды таусылған дерлік қараңыз Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы | Аккумуляторды дереу алмастыру немесе зарядтау
Жыпылықтағыш жарық (5 x) | Шектік температураға жетті (қозғалтқыш, электроника, аккумулятор) | Электр құралын бос жүріс күйінде жұмыс істетіп суыту
Қызыл | Үздіксіз жарық (1 x) | Аккумулятор заряды таусылған қараңыз Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы | Аккумуляторды алмастыру немесе зарядтау
Жыпылықтағыш жарық (5 x) | Электр құралы қызып кетті және өшеді | Электр құралының салқындауына мүмкіндік беріп, қайта іске қосыңыз
Электр құралы құлыпталған және өшірілген | Кептелісті жойып, электр құралын қайта қосыңыз
Шпиндель бұғаттауы іске қосулы және электр құралы өшірілді | Шпиндель бұғаттауын өшіріп, электр құралын қайта іске қосыңыз

##

Тұрақты электроника бос жүрісте және жүктеме кезінде айналу жиілігін тұрақты дерлік деңгейде сақтайды және жұмыстың біркелкі өнімділігін қамтамасыз етеді.