# Ставање во употреба

##

За ставање во употреба на електричниот алат, најпрво притиснете ја нанапред рачката за ослободување (6) и потоа притиснете го нагоре прекинувачот за вклучување/исклучување (7).

За да го исклучите електричниот алат, отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (7).

##

Со двете копчиња за претходно избирање на бројот на вртежи (3) може претходно да го изберете потребниот број на вртежи и за време на користењето на алатот. Неопходниот број на вртежи зависи од материјалот и работните услови и може да се одреди при практична примена.

LED-светилки | [min–1]
--- | ---
Трајно светло 1 x бело | 5000
Трајно светло 2 x бело | 7500
Трајно светло 3 x бело | 10000
Трајно светло 4 x бело | 12500
Трајно светло 5 x бело | 15000

- Утврдената брзина на дополнителната опрема мора да биде најмалку еднаква на максималната брзина означена на електричниот алат. Дополнителната опрема која работи побрзо од утврдената брзина може да експлодира и да се распрска насекаде.

##

Следната табела ги објаснува можните LED-прикази (2).

Боја | Состојба | Значење/причина | Решение
--- | --- | --- | ---
Бела | Трајно светло (1 x ... 5 x) | Одредување на број на вртежи | види Претходно избирање на бројот на вртежи (види слика B)
Зелено | Трајно светло (2 x ... 5 x) | Батеријата е полна | види Приказ за наполнетост на батеријата
Жолто | Трајно светло (1 x) | Батеријата е речиси празна види Приказ за наполнетост на батеријата | Наскоро заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Трепкачко светло (5 x) | Достигната е критична температура (мотор, електроника, батерија) | Оставете го електричниот алат да работи во празен од и да се олади
Црвено | Трајно светло (1 x) | Батеријата е празна види Приказ за наполнетост на батеријата | Заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Трепкачко светло (5 x) | Електричниот алат е прегреан и се исклучува | Оставете го електричниот алат да се излади и вклучете го повторно
Електричниот алат е блокиран и се исклучува | Отстранете ја блокадата и повторно вклучете го електричниот алат
Блокадата за вретеното е активирана и електричниот алат се исклучува | Деактивирајте ја блокадата на вретеното и повторно вклучете го електричниот алат

##

Константната електроника држи постојан број на вртежи при празен од и оптоварување и овозможува иста постојана јачина при работењето.