# Caractéristiques techniques

Ponceuse |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Tension nominale | V= | 12
Régime maxi nA) | tr/min | 16000
Plage de réglage de vitesse n1 | tr/min | 5000–15000
Diamètre maxi pince de serrage | mm | 8
Méplat sur
écrou de serrage | mm | 17
Diamètre de disque maxi | mm | 50
Présélection de vitesse de rotation |  | ●
Constante électronique |  | ●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisationC) | °C | –15 ... +50
Températures ambiantes autorisées pour le stockage | °C | –20 ... +50
Accus recommandés |  | GBA 12V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  mesuré à 20–25 °C avec un accu GBA 12V 3.0Ah (dépend du niveau de charge de l’accu et de la température de fonctionnement de l’outil)

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.