# Montarea dispozitivului de şlefuire (consultaţi imaginea A)

- Utilizaţi numai o cheie fixă corespunzătoare şi nedeteriorată (consultaţi secţiunea „Date tehnice”).

- Utilizează cu scula electrică numai accesorii de şlefuire de marcă, achiziţionate de la distribuitorii de specialitate, aprobate pentru o turaţie de minimum 16000 rot/min, care au un diametru de maximum 50 mm şi care sunt fixate pe un disc de sprijin al cărui diametru este, de asemenea, de maximum 50 mm şi a cărui tijă de fixare are un diametru de 6 mm, 1/4" sau 8 mm.

- Curăţaţi arborele de polizat (9) şi toate piesele care trebuie montate.
- Pentru a desface bucşa elastică de prindere (16), împinge spre înainte dispozitivul de blocare a axului (8).
- Detensionaţi piuliţa de strângere (10) cu ajutorul cheii fixe (14) de pe suprafaţa pentru chei răsucind-o în sens antiorar.
- Introdu tija de fixare a discului de sprijin (11) până la opritor în bucşa elastică de prindere (16).
- Strânge ferm discul de sprijin (11) prin rotirea în sens orar a piuliţei de strângere (10) cu ajutorul cheii fixe (14).
- Montează şaiba (12) pe discul de sprijin (11).
- Apoi împinge înapoi dispozitivul de blocare a axului (8).

Dispozitivele de şlefuire trebuie să se rotească perfect uniform. Dispozitivele de şlefuire deformate nu trebuie să mai fie utilizate, ci trebuie înlocuite.

- Nu strânge niciodată ferm bucşa elastică de prindere cu piuliţa de strângere atât timp cât nu este montat niciun dispozitiv de şlefuire. În caz contrar, bucşa elastică de prindere se poate deteriora.

- Utilizează numai discuri de sprijin care au un diametru corespunzător al tijei. Un disc de sprijin cu un diametru al tijei care nu corespunde sistemului de prindere a accesoriilor al sculei electrice (consultă secţiunea „Date tehnice”) nu poate fi fixat corect şi va deteriora bucşa elastică de prindere.

- Accesoriul trebuie să fie introdus la montare pe o lungime de cel puţin 10 mm. Cunoscând dimensiunea interioară a tijei L0 se poate stabili, din specificaţiile producătorului accesoriului utilizat, turaţia maximă admisă a acestuia. Aceasta nu trebuie să fie mai mică decât turaţia maximă admisă a sculei electrice.