# Technické údaje

Brúska |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Menovité napätie | V= | 12
Max. počet otáčok nA) | ot/min | 16 000
Nastavovací rozsah počtu otáčok n1 | ot/min | 5 000–15 000
Max. priemer upínacej klieštiny | mm | 8
Plocha na kľúč na
Upínacia matica | mm | 17
Max. priemer brúsneho nástroja | mm | 50
Predvoľba otáčok |  | ●
Konštantná elektronika |  | ●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota prostredia pri prevádzkeC) | °C | –15 ... +50
Povolená teplota okolia pri skladovaní | °C | −20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 12V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  Merané pri 20–25 °C s akumulátorom GBA 12V 3.0Ah a v závislosti od stavu nabitia akumulátora a prevádzkovej teploty náradia

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.