# Включение электроинструмента

##

Чтобы включить электроинструмент, сдвиньте рычаг разблокировки (6) вперед и прижмите после этого выключатель (7) вверх.

Чтобы выключить, отпустите выключатель (7).

##

При помощи двух кнопок для выбора числа оборотов (3) вы можете настраивать необходимое число оборотов даже на работающем инструменте. Необходимое число оборотов зависит от материала и условий работы и может быть определено практическим способом.

Светодиоды | [об/мин]
--- | ---
1 шт. – непрерывное свечение | 5000
2 шт. – непрерывное свечение | 7500
3 шт. – непрерывное свечение | 10000
4 шт. – непрерывное свечение | 12500
5 шт. – непрерывное свечение | 15000

- Допустимое число оборотов рабочего инструмента должно быть не менее указанного на электроинструменте максимального числа оборотов. Рабочий инструмент, вращающийся с большей, чем допустимо, скоростью, может разорваться и разлететься в пространстве.

##

В таблице ниже приведены пояснения к используемой светодиодной индикации (2).

Цвет | Состояние инструмента | Значение/причина | Решение
--- | --- | --- | ---
белый | Непрерывное свечение (1–5 шт.) | Выбор числа оборотов | см. Выбор числа оборотов (см. рис. B)
зеленый | Непрерывное свечение (2–5 шт.) | Аккумулятор заряжен | см. Индикатор заряженности аккумуляторной батареи
желтый | Непрерывное свечение (1 шт.) | Аккумулятор почти разряжен см. Индикатор заряженности аккумуляторной батареи | Вскоре потребуется замена или зарядка аккумулятора
Мигающий свет (5 шт.) | Достигнута критическая температура (двигатель, электроника, аккумулятор) | Дайте электроинструменту поработать на холостом ходу и остыть
красный | Непрерывное свечение (1 шт.) | Аккумуляторная батарея разряжена см. Индикатор заряженности аккумуляторной батареи | Замените или зарядите аккумулятор
Мигающий свет (5 шт.) | Электроинструмент перегрелся и выключается | Дайте инструменту остыть и снова включите его
Электроинструмент засорился и выключается | Устраните засор и снова включите электроинструмент
Активирована блокировка шпинделя и инструмент выключается | Выключите блокировку шпинделя и снова включите электроинструмент

##

Константная электроника поддерживает число оборотов на холостом ходу и под нагрузкой практически на постоянном уровне и обеспечивает равномерную производительность работы.