# Bendrosios darbo su e‌lek‌tri‌niais įran‌kiais saugos nuorodos

ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite visas šias sau‌gos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba su‌ža‌lo‌ti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavi‌mus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinau‌doti.

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitina‌mus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).

##

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.

- Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įran‌kiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba su‌si‌kau‌pę garai gali užsidegti.

- Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti įrankio.

##

- Elektrinio įrankio maitinimo laido kištu‌kas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negali‌ma modifi‌kuoti. Nenaudokite kištuko adapte‌rių su įžemin‌tais elektriniais įrankiais. Origi‌na‌lūs kištu‌kai, tiks‌liai tinkantys elek‌tros tinklo kiš‌tu‌ki‌niam lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.

- Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų pa‌viršių, pvz., vamzdžių, šildy‌tuvų, viryklių ar šaldytuvų. Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio ri‌‌zika.

- Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėg‌mės. Jei į elektrinį įrankį patenka van‌dens, padidėja elektros smūgio rizika.

- Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį. Ne‌neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsi‌teptų alyva ir jo nepažeistų aštrios de‌talės ar judančios prie‌tai‌so dalys. Pažeisti arba su‌si‌py‌nę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.

- Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik to‌kius ilginamuosius lai‌dus, kurie tinka ir lauko darbams. Naudo‌jant lauko darbams pritaikytus ilginamuo‌sius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.

- Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudo‌kite nuotėkio srovės saugi‌klį. Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elek‌tros smūgio pavojus.

##

- Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką darote, ir dirbdami su elektriniu įrankiu vadovaukitės sveiku protu. Ne‌dirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alko‌holio ar medika‌mentų. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sun‌kių sužalojimų priežastimi.

- Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis. Būtinai dėvėkite apsauginius akinius. Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, ne‌slys‌tan‌čius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., reko‌men‌duo‌jamas atitinkamai pagal naudo‌jamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.

- Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsi‌tiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir (arba) akumu‌liatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prie‌tai‌są įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

- Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalin‌kite re‌gu‌lia‌vi‌mo įrankius arba veržlinius raktus. Besisukančioje elektrinio įrankio dalyje esantis darbo įrankis ar raktas gali sužaloti.

- Stenkitės, kad kūnas visada būtų nor‌ma‌lio‌je padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pu‌siau‌svyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pu‌siaus‌vy‌rą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situa‌cijose.

- Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus dra‌bužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisu‌kančios dalys.

- Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrengi‌nius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenks‌mingas dulkių poveikis.

##

- Neperkraukite elektrinio įrankio. Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir sau‌giau, jei neviršysite nurodyto galingumo.

- Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedu‌siu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.

- Prieš reguliuodami elektrinį įrankį, keisdami darbo įrankius ar prieš padėdami jį sandėliuoti, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

- Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.

- Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Pa‌tikrinkite, ar besisukančios įrankio dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, ku‌rios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudo‌jant elektrinį įrankį, pažeistos ‌įrankio dalys turi būti sutaisytos. Daugelio nelaimingų atsiti‌kimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.

- Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briau‌no‌mis mažiau stringa, juos lengviau valdyti.

- Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsi‌žvel‌kite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

##

- Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą kroviklį, iškyla gaisro pavojus.

- Su elektriniu įrankiu galima naudoti tik jam skirtą akumuliatorių. Naudojant kitokius akumuliatorius iškyla susižalojimo ir gaisro pavojus.

- Nelaikykite sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti ištraukto iš įrankio akumuliatoriaus kontaktų. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.

- Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis; venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.

##

- Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.