# Montering av slipverktygen (se bild A)

- Använd endast passande och felfri klonyckel (se ”Tekniska data”).

- Vid slipning med elverktyget, använd endast märkestillbehör från fackhandeln som är tillåtna för ett varvtal på minst 16 000 v/min, har en diameter på max. 50 mm och hålls av en stödplatta vars diameter också är max. 50 mm och vars spännskaft har en diameter på 6 mm, 1/4" eller 8 mm.

- Rengör slipspindeln (9) och alla delar som ska monteras.
- För att lossa chucken (16), skjut spindellåsningen (8) framåt.
- Lossa spännmuttern (10) med U-ringnyckeln (14) på nyckelytan genom att vrida den motsols.
- Sätt in stödplattans (11) spännskaft till anslag i chucken (16).
- Spänn stödplattan (11) genom att vrida chucken (10) medsols med en U-ringnyckel (14).
- Montera skivan (12) på stödplattan (11).
- Skjut därefter tillbaka spindellåsningen (8).

Slipverktygen måste rotera felfritt. Använd inte slipverktyg som inte längre än runda, utan byt ut dem.

- Dra aldrig åt chucken med spännmuttern så länge inget slipverktyg är monterat. I annat fall kan chucken skadas.

- Använd endast stödplatta med passande skaftdiameter. En stödtallrik vars skaftdiameter inte motsvarar verktygsfästet på elverktyget (se ”Tekniska data”) kan inte hållas fast ordentligt och skadar chucken.

- Insatsverktyget måste sitta minst 10 mm in. Med skaftmåttet L0 kan du avläsa tillåtet maximalt varvtal för tillsatsverktyget i tillverkarens anvisningar. Detta får inte ligga under maximalt varvtal för elverktyget.