# 投入使用

##

如要运行电动工具，请将解锁杆(6)向前推，然后向上按压起停开关(7)。

如要关闭电动工具，请松开起停开关(7)。

##

利用两个转速预选按钮(3)也可以在运行过程中预选所需的转速。正确的转速必须视工件材料和工作条件而定，唯有实际操作才能够找出最合适的转速。

LED指示灯 | [转/分钟]
--- | ---
1个白灯长亮 | 5000
2个白灯长亮 | 7500
3个白灯长亮 | 10000
4个白灯长亮 | 12500
5个白灯长亮 | 15000

- 附件的额定速度必须至少等于电动工具上标出的最大速度。附件以比其额定速度大的速度运转会发生爆裂和飞溅。

##

以下表格说明可能的LED指示灯(2)。

颜料 | 状态 | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | --- | ---
白色 | 长亮 （1个~5个灯） | 转速预选 | 参见 转速预选（参见插图B）
绿色 | 长亮 （2个~5个灯） | 充电电池已充电 | 参见 充电电池电量指示灯
黄色 | 长亮 （1个灯） | 充电电池的电量几乎耗尽 参见 充电电池电量指示灯 | 尽快更换充电电池或为其充电
闪烁 （5个灯） | 已达到临界温度（电机、电子系统、充电电池） | 让电动工具空转、冷却
红色 | 长亮 （1个灯） | 充电电池的电量用尽了 参见 充电电池电量指示灯 | 更换充电电池或为其充电
闪烁 （5个灯） | 电动工具过热并关闭 | 冷却并再次接通电动工具
电动工具卡住并关闭 | 排除卡滞并再次接通电动工具
主轴锁激活且电动工具关闭 | 停用主轴锁并再次接通电动工具

##

不论机器处在负载或空载状态，恒定电子装置都能够稳定转速，确保一致的工作效率。