# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

##

برایراه‌اندازی (6) ابزار برقی، کلید قطع و وصل (7) را به جلو برانید و سپس آن را فشرده نگهدارید.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (7) را رها کنید.

##

با دو دکمه انتخاب سرعت (3) می توانید سرعت لازم را حتی در حین کار انتخاب کنید. سرعت مورد نیاز بسته به جنس قطعه و شرایط کار دارد و می تواند در جریان کار آزمایشی تعیین گردد.

LED ها | [min–1]
--- | ---
1 عدد چراغ ثابت سفید | 5000
2 عدد چراغ ثابت سفید | 7500
3 عدد چراغ ثابت سفید | 10000
4 عدد چراغ ثابت سفید | 12500
5 عدد چراغ ثابت سفید | 15000

- میزان تحمل سرعت مجاز متعلقات باید حداقل معادل با حداکثر سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. متعلقاتی که سریع‌تر از حد مجاز می‌چرخند، ممکن است بشکنند و به اطراف پرتاب شوند.

##

جدول زیر نشانگرهای LED (2) احتمالی را توضیح می دهد.

رنگ | وضعیت | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | --- | ---
سفید | چراغ ثابت ‎(1 x ... 5 x)‎ | انتخاب سرعت | رجوع کنید به انتخاب سرعت (رجوع کنید به تصویر B)
سبز | چراغ ثابت ‎(2 x ... 5 x)‎ | باتری شارژ شده است | رجوع کنید به نشانگر وضعیت شارژ باتری
زرد | چراغ ثابت ‎(1 x)‎ | باتری تقریباً خالی است رجوع کنید به نشانگر وضعیت شارژ باتری | باتری را هرچه زودتر تعویض یا شارژ کنید
چراغ چشمک زن ‎(5 x)‎ | دما به وضعیت هشدار دهنده رسیده است (موتور، الکترونیک، باتری) | اجازه دهید ابزار برقی در حالت بدون بار کار کند و خنک شود
قرمز | چراغ ثابت ‎(1 x)‎ | باتری خالی است رجوع کنید به نشانگر وضعیت شارژ باتری | باتری را تعویض یا شارژ کنید
چراغ چشمک زن ‎(5 x)‎ | ابزار برقی بیش از حد داغ شده و خاموش می ‌شود | بگذارید ابزار برقی خنک شود و دوباره روشن کنید
ابزار برقی گیر کرده و خاموش می ‌شود | گیر افتادگی را برطرف کنید و ابزار برقی را دوباره روشن کنید
قفل کننده محور دستگاه فعال است و ابزار برقی خاموش می شود | قفل کننده محور دستگاه را غیرفعال کنید و ابزار برقی را دوباره روشن کنید

##

کنترل و تثبیت کننده الکترونیکی، سرعت چرخش را در حالت آزاد و در حال کاربرد دستگاه تقریباً ثابت نگاه داشته و این عمل كار كرد منظم دستگاه را تضمین ميکند.