# A csiszolószerszámok felszerelése (lásd a A ábrát)

- Csak jól illeszkedő és sértetlen villáskulcsot használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Az elektromos kéziszerszámhoz kizárólag márkás, szakkereskedésből származó csiszolótartozékokat használjon, melyek legalább 16.000 perc–1 fordulatszámra rendelkeznek engedéllyel, átmérőjük legfeljebb 50 mm, valamint olyan támasztótányérhoz megfelelőek, melyeknek átmérője szintén legfeljebb 50 mm, és amelyek befogószára 6 mm, 1/4" vagy 8 mm átmérővel rendelkezik.

- Tisztítsa meg a csiszolótengelyt (9) és valamennyi felszerelésre kerülő alkatrészt.
- A befogópatron kioldásához (16) tolja előre a tengelyreteszelést (8).
- Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva oldja a befogóanyát (10) villáskulccsal (14) a bal oldali kábeltömszelencén.
- Ütközésig dugja be a támasztótányér (11) befogószárát (16) a befogópatronba.
- Húzza meg a támasztótányért (11) a szorítóanyának (10) az óramutató járásának megfelelő irányba való forgatásával villáskulcs (14) segítségével.
- Szerelje fel a tárcsát (12) a támasztótányérra (11).
- Majd tolja a tengelyreteszelést (8) ismét vissza.

A csiszolószerszámoknak kifogástalanul kereknek kell lenniük. A nem teljesen kerek csiszolószerszámokat ne használja, hanem cserélje ki azokat.

- Soha ne húzza meg szorosra a befogópatront a hollandi anyával, ha nincs felszerelve a csiszolószerszám. A befogópatron ellenkező esetben megrongálódhat.

- Csak illeszkedő szárátmérőjű támasztótányérokat használjon. Az elektromos kéziszerszám szerszámbefogójához nem megfelelő szárátmérőjű támasztótányér (lásd „Műszaki adatok”) nem tartható megfelelően, és károsítja a befogópatront.

- A betétszerszámnak legalább 10 mm hosszúságban befogva kell lennie. Az L0 belső szármérettel a betétszerszám gyártóinak adataiból meg lehet határozni a betétszerszám megengedett legmagasabb fordulatszámát. Ez nem lehet kisebb, mint az elektromos kéziszerszám maximális fordulatszáma.