# Igangsetting

##

Når du skal bruke elektroverktøyet, skyver du utløserspaken (6) frem og trykker deretter av/på-bryteren (7) opp.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (7).

##

Med de to knappene for turtallsinnstilling (3) kan du stille inn nødvendig turtall også under arbeidet. Det nødvendige turtallet avhenger av emnet og arbeidsbetingelsene. Prøv deg frem for å finne frem til dette.

Lysdioder | [o/min]
--- | ---
Lyser kontinuerlig 1 x hvitt | 5000
Lyser kontinuerlig 2 x hvitt | 7500
Lyser kontinuerlig 3 x hvitt | 10 000
Lyser kontinuerlig 4 x hvitt | 12 500
Lyser kontinuerlig 5 x hvitt | 15 000

- Det nominelle turtallet til tilbehøret må som minimum være likt maksimumsturtallet som er angitt på elektroverktøyet . Tilbehør som kjøres raskere enn det nominelle turtallet, kan gå i stykker og sprenges.

##

Tabellen nedenfor gir en forklaring til de mulige LED-indikatorene (2).

Farge | Tilstand | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | --- | ---
Hvit | Lyser kontinuerlig (1 x ... 5 x) | Turtallsinnstilling | se Turtallsinnstilling (se bilde B)
Grønn | Lyser kontinuerlig (2 x ... 5 x) | Batteriet er ladet | se Indikator for batteriladenivå
Gul | Lyser kontinuerlig (1 x) | Batteriet er nesten tomt se Indikator for batteriladenivå | Skift eller lad batteriet snart
Blinkende lys (5 x) | Kritisk temperatur er nådd (motor, elektronikk, batteri) | La elektroverktøyet gå på tomgang og avkjøles
Rød | Lyser kontinuerlig (1 x) | Tomt batteri se Indikator for batteriladenivå | Skift eller lad batteriet
Blinkende lys (5 x) | Elektroverktøyet er overopphetet og slås av | Avkjøl elektroverktøyet, og slå det på igjen
Elektroverktøyet er blokkert og slås av | Fjern blokkeringen, og slå på elektroverktøyet igjen
Spindellåsen er aktivert, og elektroverktøyet slås av | Deaktiver spindellåsen, og slå på elektroverktøyet igjen

##

Konstantelektronikken holder turtallet så å si konstant under tomgang og last og sikrer jevn effekt.