# Tehniskie dati

Slīpmašīna |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nominālais spriegums | V= | 12
maks. apgriezienu skaitsA) | min-1 | 16000
Apgriezienu skaita iestatīšanas diapazons n1 | min-1 | 5000–15000
Maks. spīļaptveres diametrs | mm | 8
Noturplaknes
Piespiedējuzgrieznis | mm | 17
Maks. slīpēšanas darbinstrumenta diametrs | mm | 50
Apgriezienu skaita iestatījums |  | ●
Elektroniskā gaitas stabilizēšana |  | ●
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikāC) | °C | –15 ... +50
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 12V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 12V 3.0Ah un atkarībā no akumulatora uzlādes stāvokļa, kā arī ierīces darba temperatūras

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.