# Dane techniczne

Szlifierka |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Napięcie znamionowe | V= | 12
Maks. prędkość obrotowa nA) | min-1 | 16000
Zakres regulacji prędkości obrotowej n1 | min-1 | 5000–15000
Maks. średnica zacisku mocującego | mm | 8
Miejsce przyłożenia klucza
Nakrętka mocująca | mm | 17
Maks. średnica ściernicy | mm | 50
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | ●
System Constant Electronic |  | ●
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) | °C | –15 ... +50
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 12V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem GBA 12V 3.0Ah i w zależności od stanu naładowania akumulatora oraz temperatury roboczej urządzenia

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.