# Монтаж шліфувальних робочих інструментів (див. мал. A)

- Використовуйте лише вилкові гайкові ключі, що добре пасують і не мають пошкоджень (див. «Технічні дані»).

- Для електроінструменту використовуйте тільки фірмові шліфувальні приналежності зі спеціалізованих магазинів, які мають дозволену кількість обертів не менше 16000 об/хв, а також мають максимальний діаметр 50 мм та кріпляться до опорної тарілки, діаметр якої також не перевищує 50 мм, з хвостовиком діаметром 6 мм, 1/4" або 8 мм.

- Очистіть шліфувальний шпиндель (9) і всі призначені для монтажу деталі.
- Для того щоб відпустити затискну цангу (16) посуньте фіксатор шпинделя (8) вперед.
- Послабте затискну гайку (10), взявшись вилковим гайковим ключем (14) за поверхню під ключ і повертаючи ключ проти стрілки годинника.
- Вставте хвостовик опорної тарілки (11) до упору в затискну цангу (16).
- Затягніть опорну тарілку (11) повернувши затискну гайку (10) за допомогою гайкового ключа (14) за годинниковою стрілкою.
- Встановіть круг (12) на опорну тарілку (11).
- Потім знову посуньте фіксатор шпинделя назад (8).

Шліфувальні робочі інструменти мають обертатися точно концентрично. Не використовуйте неконцентричними шліфувальні робочі інструменти, такі інструменти потребують заміни.

- У жодному разі не затягуйте затискною гайкою затискну цангу, доки в неї не буде встановлено шліфувальний робочий інструмент. Інакше можна пошкодити цангу.

- Використовуйте лише опорну тарілку з відповідним діаметром хвостовика. Опорна тарілка, діаметр хвостовика якої не відповідає посадочному місцю під заготовку на електроінструменті (див. «Teхнічні дані»), не може добре утримуватися та пошкоджує затискну цангу.

- Змінний робочий інструмент має бути затиснутий принаймні на ділянці в 10 мм. Користуючись розміром хвостовика в світі L0, за даними виробника змінного робочого інструмента можна розрахувати максимальну кількість обертів змінного робочого інструмента. Вона має бути не меншою за максимальну кількість обертів електроінструменту.