# Пускане в експлоатация

##

За въвеждане в експлоатация на електроинструмента избутайте лоста за отключване (6) напред и натиснете след това превключвателя за вкл/изкл (7) нагоре.

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (7).

##

С двата бутона за предварителен избор на обороти (3) можете да избирате нужните обороти и по време на работа. Необходимата скорост на въртене зависи от обработвания материал и конкретните работни условия и се определя най-точно чрез изпробване на практика.

Светодиоди | [min–1]
--- | ---
Непрекъснато светене 1 x бяло | 5000
Непрекъснато светене 2 x бяло | 7500
Непрекъснато светене 3 x бяло | 10000
Непрекъснато светене 4 x бяло | 12500
Непрекъснато светене 5 x бяло | 15000

- Скоростта на въртене на работния инструмент трябва да е най-малкото равна на максималната скорост на въртене на електроинструмента. Работни инструменти, които се въртят по-бързо от предвиденото, могат да се разрушат и да се разлетят на парчета.

##

Долната таблица разяснява възможните светодиодни индикатори (2).

Боя | Състояние | Значения/причина | Решение
--- | --- | --- | ---
бял | Непрекъснато светене (1 x ... 5 x) | Предварителен избор на скоростта на въртене | вж. Предварителен избор на обороти (вж. фиг. B)
Зеле‌но | Непрекъснато светене (2 x ... 5 x) | Акумулаторната батерия заредена | вж. Индикатор за акумулаторната батерия
Жълто | Непрекъснато светене (1 x) | Акумулаторната батерия е почти празна вж. Индикатор за акумулаторната батерия | Акумулаторната батерия трябва скоро да бъде заменена или заредена
Мигаща светлина (5 x) | Достигната е критична температура (електродвигател, електроника, акумулаторна батерия) | Оставете електроинструмента да работи на празен ход и да се охлади
Чер‌ве‌но | Непрекъснато светене (1 x) | Акумулаторната батерия е изтощена вж. Индикатор за акумулаторната батерия | Заменете, респ. заредете акумулаторната батерия
Мигаща светлина (5 x) | Електроинструментът е прегрял и се изключва | Оставете електроинструмента да се охлади и го включете повторно
Електроинструментът е блокирал и се изключва | Отстранете блокирането и отново включете електроинструмента
Застопоряването на вала е активирано и електроинструментът се изключва | Деактивирайте застопоряването на вала и отново включете електроинструмента

##

Електронен модул поддържа скоростта на въртене на празен ход и под натоварване практически постоянна, с което осигурява постоянно добра производителност.