# Mise en marche

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, poussez le levier de déverrouillage (6) vers l’avant et tirez l’interrupteur Marche/Arrêt (7) vers le haut.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (7).

##

Les deux touches de présélection de vitesse (3) permettent de sélectionner la vitesse de rotation requise (même durant l’utilisation de l’outil). La vitesse de rotation requise dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée en effectuant des essais.

LED | [tr/min]
--- | ---
1 LED allumée en blanc | 5 000
2 LED allumées en blanc | 7 500
3 LED allumées en blanc | 10 000
4 LED allumées en blanc | 12 500
5 LED allumées en blanc | 15 000

- La vitesse assignée de l’accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l’outil électrique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

##

Le tableau ci-dessous explique les affichages possibles (2).

Couleur | État | Signification/cause | Remède
--- | --- | --- | ---
Blanc | Allumage permanent (1 LED ... 5 LED) | Présélection de vitesse de rotation | voir Présélection de vitesse (voir figure B)
Vert | Allumage permanent (2 LED ... 5 LED) | Accu chargé | voir Indicateur de niveau de charge de l’accu
Jaune | Allumage permanent (1 LED) | Accu presque vide voir Indicateur de niveau de charge de l’accu | Changer d’accu ou recharger l’accu sans tarder
Allumage clignotant (5 LED) | Température critique atteinte (moteur, électronique, accu) | Faire fonctionner l’outil électroportatif à vide et attendre qu’il refroidisse
Rouge | Allumage permanent (1 LED) | Accu vide voir Indicateur de niveau de charge de l’accu | Changer d’accu ou recharger l’accu
Allumage clignotant (5 LED) | L’outil électroportatif s’est arrêté pour cause de surchauffe | Laisser refroidir l’outil électroportatif puis le remettre en marche
L’outil électroportatif s’arrête pour cause de blocage | Supprimer le blocage et remettre en marche l’outil électroportatif
Le blocage de broche est activé, l’outil électroportatif s’arrête | Désactiver le blocage de broche et remettre en marche l’outil électroportatif

##

La constante électronique permet de maintenir presque constante la vitesse de rotation en ‌marche à vide et en charge, et assure ainsi une performance régulière.