# مشخصات فنی

دستگاه ساب |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 CA7 0..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 12
حداکثر سرعت n‏A) | min–1 | 16000
محدوده تنظیم سرعت n1 | min–1 | ‎5000–15000‎
حداکثر قطر کولت | mm | 8
محل آچار روی
مهره مهار | mm | 17
حداکثر قطر سنگ سنباده | mm | 50
انتخاب سرعت |  | ●
تثبیت کننده الکترونیکی |  | ●
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014‏B) | kg | 0,71–0,91
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0...+35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) | ‎°C | ‎–15...+50‎
دمای مجاز محیط هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20...+50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 12V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 12... GAX 18...‎

A)

  اندازه گیری شده در ‎20–25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 12V 3.0Ah و بسته به وضعیت شارژ باتری قابل شارژ و همچنین دمای کار دستگاه

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.