# Käyttöönotto

##

Käynnistä sähkötyökalu työntämällä lukituksen avausvipua (6) eteenpäin ja painamalla käynnistyskytkintä (7).

Sähkötyökalu sammuu, kun vapautat käynnistyskytkimen (7).

##

Kierrosluvun kahdella säätöpainikkeella (3) voit valita tarvittavan kierrosluvun myös moottorin käydessä. Tarvittava kierrosluku riippuu materiaalista ja käyttöolosuhteista ja se kannattaa määrittää kokeilemalla.

LED-valot | [min–1]
--- | ---
1 valkoinen LED-valo palaa jatkuvasti | 5 000
2 valkoista LED-valoa palaa jatkuvasti | 7 500
3 valkoista LED-valoa palaa jatkuvasti | 10 000
4 valkoista LED-valoa palaa jatkuvasti | 12 500
5 valkoista LED-valoa palaa jatkuvasti | 15 000

- Käyttötarvikkeen nimelliskierrosnopeuden täytyy olla vähintään yhtä suuri kuin sähkötyökaluun merkitty maksimikierrosnopeus. Nimelliskierroslukua nopeammin pyörivät käyttötarvikkeet voivat murtua ja sinkoutua ympäriinsä.

##

Alla olevassa taulukossa on selitetty mahdolliset LED-merkkivalot (2).

Väri | Tila | Merkitys/syy | Ratkaisu
--- | --- | --- | ---
Valkoinen | Jatkuva valo (1-5 kpl) | Kierrosluvun valinta | katso Kierrosluvun valinta (katso kuva B)
Vihreä | Jatkuva valo (2-5 kpl) | Akku ladattu | katso Akun lataustilan näyttö
Keltainen | Jatkuva valo (1 kpl) | Akku melkein tyhjä katso Akun lataustilan näyttö | Vaihda tai lataa akku pian
Vilkkuva valo (5 kpl) | Kriittinen lämpötila on saavutettu (moottori, elektroniikka, akku) | Käytä sähkötyökalua tyhjäkäynnillä, jotta se jäähtyy
Punainen | Jatkuva valo (1 kpl) | Akku on tyhjä katso Akun lataustilan näyttö | Vaihda tai lataa akku
Vilkkuva valo (5 kpl) | Sähkötyökalu on ylikuumentunut ja sammuu | Anna sähkötyökalun jäähtyä ja käynnistä se sitten uudelleen
Sähkötyökalu on jumittunut ja sammuu | Poista jumittuma ja käynnistä sähkötyökalu uudelleen
Karalukitsin on aktivoitu ja sähkötyökalu sammuu | Deaktivoi karalukitsin ja käynnistä sähkötyökalu uudelleen

##

Vakioelektroniikka pitää kierrosnopeuden lähes samana sekä tyhjäkäynnillä että kuormituksessa ja mahdollistaa siten tasaisen työskentelyn.