# نشانگر وضعیت شارژ باتری

‎5 LED‎ نشانگر LED، نشان دهنده وضعیت شارژ باتری قابل شارژ هستند. پس از روشن شدن، نشانگر LED برای ‎5 s‎ روشن می شود.

LED | ظرفیت
--- | ---
5 عدد چراغ ثابت سبز | ‎80–100 %
4 عدد چراغ ثابت سبز | ‎60–80 %
3 عدد چراغ ثابت سبز | ‎40–60 %
2 عدد چراغ ثابت سبز | ‎20–40 %
1 عدد چراغ ثابت زرد | ‎1–20 %
1 عدد چراغ ثابت قرمز | ‎0–1 %

### کلاچ ایمنی وابسته به دما

در صورت استفاده ی اصولی فشاری به ابزار برقی وارد نمی شود. در صورت فشار بیش از حد روی دستگاه یا گذشتن از محدوده ی دمای مجاز، سرعت کم و ابزار برقی خاموش می شود. ابزار برقی هنگام سرعت کم پس از رسیدن به دمای مجاز باتری یا کم شدن فشار دوباره به سرعت کامل می رسد. در صورت خاموش شدن اتوماتیک، ابزار برقی را خاموش کنید، بگذارید باتری خنک شود و دوباره آن را روشن کنید.