# Tehnilised andmed

Lihvmasin |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nimipinge | V= | 12
Max pöörlemiskiirus nA) | min-1 | 16000
Pöörlemiskiiruse vahemik n1 | min-1 | 5000–15000
Tsangi max läbimõõt | mm | 8
Võtmepind
Kinnitusmutter | mm | 17
Lihvkeha max läbimõõt | mm | 50
Pöörlemiskiiruse eelvalik |  | ●
Elektrooniline püsikiiruse hoidja |  | ●
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 0,71–0,91
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) | °C | –15 ... +50
Lubatud keskkonnatemperatuur hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 12V...
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  mõõdetud temperatuuril 20–25 °C akuga GBA 12V 3.0Ah ning sõltuvalt aku laetusseisundist ja seadme töötemperatuurist

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.