# 安装磨具（参见插图A）

- 请只使用匹配的未损坏的开口扳手（参见“技术参数”）。

- 该电动工具仅可使用从专业商店购得的品牌附件进行打磨，该附件允许的转速至少为16000转/分钟-1，直径最大为50毫米，由支撑板承载，其直径同样最大为50毫米，其夹紧面的直径为6毫米，1/4"或8毫米。

- 清洁研磨主轴(9)和所有待安装的零件。
- 如需松开夹钳(16)，将主轴锁(8)向前推。
- 逆时针转动开口扳手(14)的扳手面，松开夹紧螺母(10)。
- 将支撑板(11)的夹紧面插入夹钳(16)直到极限位置。
- 通过用开口扳手(14)顺时针旋转夹紧螺母(10)来夹紧支撑板(11)。
- 将垫片(12)安装到支撑板(11)上。
- 然后将主轴锁(8)再次推回。

磨具必须能够顺畅而均匀地旋转。不要继续使用已经变形的磨具，而是要马上更换。

- 只要还未安装磨具，就绝不可拧紧夹钳和夹紧螺母。否则会损坏夹钳。

- 请只使用柄径合适的支撑板。如果支撑板的柄径与电动工具的工具夹头不一致（参见“技术数据”），则无法正确固定住支撑板，而且会损坏夹钳。

- 切削附件必须至少夹紧10毫米。利用柄部净长L0，可以从切削附件制造商的数据中计算出切削附件的最大允许转速。该转速不得低于电动工具的最大转速。