# تركيب عدد التجليخ (انظر الصورة A)

- اﺳﺘﺨﺪم فقط مفتاح هلالي مناسب وﻏﻴﺮ تالف (انظر "اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ").

- اقتصر بالنسبة للعدة الكهربائية على استخدام ملحقات الجلخ ذات العلامة التجارية بالمتاجر المتخصصة المصرح لها بعدد لفات لا يقل عن 16000 لفة/دقيقة وبقطر لا يزيد عن 50 مم، ويتم تثبيتها في صحن ارتكاز قطره لا يزيد عن 50 مم مع عمود شد يبلغ قطره 6 مم، 1/4 بوصة أو 8 مم.

- قم بتنظيف محور دوران الجلاخة (9) وجمع الأجزاء المراد تركيبها.
- لغرض حل الظرف الطوقي (16) حرك قفل محور الدوران (8) إلى الأمام.
- قم بحل صامولة الشد (10) باستخدام مفتاح هلالي (14) على السطح المخصص للمفتاح من خلال إدارتها عكس اتجاه عقارب الساعة.
- أدخل عمود شد صحن الارتكاز (11) حتى النهاية في الظرف الطوقي (16).
- أحكم شد صحن الارتكاز (11) من خلال إدارة صامولة الشد (10) باستخدام مفتاح هلالي (14) في اتجاه عقارب الساعة.
- قم بتركيب القرص (12) على صحن الارتكاز (11).
- ثم حرك قفل محور الدوران (8) إلى وضعه الأصلي مرة أخرى.

يجب أن تدور عدد التجليخ بشكل دائري وسليم. لا تتابع استخدام عدد الجلخ غير الدائرية، ولكن استبدلها.

- لا تقم أبدا بإحكام ربط الظرف الطوقي مع صامولة الشد طالما أن عدة الجلخ غير مركبة. وإلا فقد يتعرض الظرف الطوقي للضرر.

- لا تﺳﺘﺨﺪم صحون الجلخ إلا ﻣﻊ عمود بقطر مناسب. لا يمكن تثبيت صحن الجلخ الذي لا يطابق قطر العمود مع حاضن عدد العدة الكهربائية (انظر "البيانات الفنية") بشكل صحيح، وقد يؤدي إلى إتلاف الظرف الطوقي.

- يجب أن تكون عد الشغل مشدودة بمقدار 10 مم. مع القطر الداخلي للعمود L₀، يمكن احتساب عدد اللفات الأقصى المسموح به لعدة الشغل من بيانات الجهة الصانعة لعدة الشغل. يجب أن يكون ذلك أقل من عدد اللفات الأقصى للعدة الكهربائية.