# Uruchamianie

##

Aby włączyć elektronarzędzie, należy przesunąć dźwignię zwalniająca blokadę (6) do przodu, a następnie nacisnąć włącznik/wyłącznik (7) w górę.

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (7).

##

Za pomocą przycisków wstępnego wyboru prędkości obrotowej (3) można ustawić żądaną prędkość obrotową także podczas pracy urządzenia. Wymagana prędkość obrotowa uzależniona jest od rodzaju materiału oraz warunków pracy i można ją ustalić metodą prób praktycznych.

Diody LED | [min–1]
--- | ---
Światło ciągłe, 1 biała dioda LED | 5.000
Światło ciągłe, 2 białe diody LED | 7.500
Światło ciągłe, 3 białe diody LED | 10.000
Światło ciągłe, 4 białe diody LED | 12.500
Światło ciągłe, 5 białych diod LED | 15.000

- Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzędzia roboczego musi być co najmniej równa podanej na elektronarzędziu prędkości maksymalnej. Narzędzia robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalna prędkością, mogą pęknąć, a ich fragmenty odprysnąć.

##

Poniższa tabela objaśnia możliwe znaczenia wskaźników LED (2).

Kolor | Stan | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | --- | ---
Kolor biały | Światło ciągłe (1 ... 5 diod LED) | Wstępny wybór prędkości obrotowej | zob. Wstępny wybór prędkości obrotowej (zob. rys. B)
Kolor zielony | Światło ciągłe (2 ... 5 diod LED) | Akumulator jest naładowany | zob. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Kolor żółty | Światło ciągłe (1 dioda LED) | Akumulator jest prawie rozładowany zob. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Akumulator należy wkrótce wymienić lub naładować
Światło migające (5 diod LED) | Osiągnięta została temperatura krytyczna (silnik, system elektroniczny, akumulator) | Pozwolić elektronarzędziu pracować na biegu jałowym i odczekać, aż ostygnie
Kolor czerwony | Światło ciągłe (1 dioda LED) | Akumulator jest rozładowany zob. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Akumulator należy wymienić lub naładować
Światło migające (5 diod LED) | Elektronarzędzie wyłącza się z powodu przegrzania | Schłodzić, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie
Elektronarzędzie wyłącza się z powodu zablokowania | Usunąć blokadę, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie
Elektronarzędzie wyłącza się z powodu uruchomienia blokady wrzeciona | Wyłączyć blokadę wrzeciona, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie

##

System Constant Electronic utrzymuje stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia i gwarantuje równomierną wydajność obróbki.