# البيانات الفنية

الجلاخة |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 CA7 0..‎
الجهد الاسمي | فلط= | 12
أقصى عدد لفات nA) | لفة/دقيقة | 16000
نطاق ضبط عدد اللفات n1 | لفة/دقيقة | 5000–15000‏
قطر الظرف الطوقي الأقصی | مم | 8
سطح تركيز المفتاح علی
صامولة الشد | مم | 17
الحد الأقصى لقطر عدة الجلخ | مم | 50
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | ●
المثبت الإلكتروني |  | ●
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏B) | كجم | 0,71–0,91
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) | °م | –15 ... +50‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 12V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 12... GAX 18...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20–25 °م مع المركم GBA 12V 3.0Ah ووفقا لحالة شحن المركم ودرجة حرارة تشغيل الجهاز

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.