# Tehnički podaci

Brusilica |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nazivni napon | V= | 12
Maks. broj okretaja nA) | min-1 | 16000
Područje namještanja broja okretaja n1 | min-1 | 5000–15000
Maks. promjer steznih kliješta | mm | 8
Površina ključa na
stezna matica | mm | 17
maks. promjer brusnog tijela | mm | 50
Predbiranje broja okretaja |  | ●
Konstantna elektronika |  | ●
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) | °C | –15 ... +50
Dopuštena temperatura okoline kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 12V...
Preporučeni punjači |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  izmjereno na 20–25 °C s aku-baterijom GBA 12V 3.0Ah i ovisno o stanju napunjenosti aku-baterije kao i radnoj temperaturi alata

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.