# Indicador do nível de carga da bateria

Os 5 LEDs da indicação LED mostram o nível de carga da bateria. A indicação LED acende durante 5 s após a ligação.

LED | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 5 × verde | 80–100%
Luz permanente 4 × verde | 60–80%
Luz permanente 3 × verde | 40–60%
Luz permanente 2 × verde | 20–40%
Luz permanente 1 × amarela | 1–20%
Luz permanente 1 × vermelha | 0–1%

### Indicador da proteção contra sobrecarga

Numa utilização correta, a ferramenta elétrica não pode ser sobrecarregada. Em caso de sobrecarga ou saída fora da faixa de temperatura permitida para a bateria, a número de rotações é reduzido ou a ferramenta desliga-se. No caso de um número de rotações reduzido, a ferramenta elétrica só volta ao número de rotações plenas depois de atingida a temperatura da bateria permitida. Em caso de desligamento automático, desligue a ferramenta elétrica, deixe a bateria arrefecer e depois volte a ligar a‌ ferramenta elétrica.