# Műszaki adatok

Csiszoló |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Névleges feszültség | V= | 12
max. fordulatszám nA) | perc-1 | 16000
Fordulatszám beállítási tartománya n1 | perc-1 | 5000–15000
Befogópatron max. átmérője | mm | 8
Kulcsfelület a
Befogóanya | mm | 17
Csiszolótest max. átmérője | mm | 50
Fordulatszám-előválasztás |  | ●
Konstanselektronika |  | ●
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerintB) | kg | 0,71–0,91
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet üzem közbenC) | °C | –15 ... +50
megengedett környezeti hőmérséklet tárolás közben | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 12V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  20–25 °C hőmérsékleten az akkumulátorral GBA 12V 3.0Ah mérve, és az akkumulátor feltöltési szintjétől, valamint a készülék üzemi hőmérsékletétől függően

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.