# Ажарлау құралдарын орнату (A суретін қараңыз)

- Тек жарамды және зақымдалмаған айыр тәрізді кілтті пайдаланыңыз ("Техникалық мәліметтер" бөлімін қараңыз).

- Электр құралы үшін тек 16000 мин–1 шамасынан кем емес рұқсат етілген айналу жиілігін, максималды диаметрі 50 мм дейінгі және диаметрі максималды 50 мм құрайтын тірек тіліміне орнатылатын, сағағының диаметрі 6 мм, 1/4 дюйм немесе 8 мм құрайтын арнайы дүкендерден ажарлауға арналған фирмалық құрылғыларды пайдаланыңыз.

- Ажарлау шпинделін (9) және барлық орнатылатын бөліктерді тазалаңыз.
- Цангалы қысқышты (16) босату үшін шпиндель бұғаттауын (8) алға қарай жылжытыңыз.
- Қыспа гайканы (10) айыр тәрізді кілтпен (14) кілт жазықтығында сағат тілінің бағытына қарсы бұрап босатыңыз.
- Тірек тілімінің (11) сағағын цангалы қысқышқа тірелгенше салыңыз (16).
- Тірек тілімді (11) қысқыш гайканы (10) аша тәрізді сомын кілтімен (14) сағат тілі бойынша бұру арқылы бекітіңіз.
- Шайбаны (12) тірек тіліміне (11) орнатыңыз.
- Содан кейін шпиндель бұғаттауын (8) артқа жылжытыңыз.

Ажарлағыш құралдар мінсіз жұмыс істеуі керек.Домалақ емес ажарлағыш құралдарды пайдалануды тоқтатып, оларды алмастырыңыз.

- Ажарлағыш құралы оратылғанша, цангалы қысқышты қысқыш гайкамен ешқандай жағдайда тартпаңыз. Әйтпесе цангалы қысқыш зақымдалуы мүмкін.

- Білік диаметрі сәйкес келетін тірек тілімді ғана пайдаланыңыз. Диаметрі электр құралының бекіткішіне сәйкес келмейтін тірек тілім("Техникалық мәліметтер" бөлімін қараңыз) дұрыс ұсталмай, цангалы қысқышты зақымдайды.

- Алмалы-салмалы аспапты кемінде 10 мм шамасына қысу керек. Тұтқаның жарықтағы L0 өлшемімен алмалы-салмалы аспап өндірушісінің деректері бойынша алмалы-салмалы аспаптың рұқсат етілген максималды айналу жиілігін есептеуге болады. Ол электр құралының максималды аналымдар санынан төмен жатуы мүмкін емес.