# Punerea în funcţiune

##

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, deplasaţi spre înainte pârghia de deblocare (6) şi împingeţi apoi în sus comutatorul de pornire/oprire (7).

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (7).

##

Cu ajutorul celor două taste de preselectare a turaţiei (3) poţi preselecta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării sculei. Turaţia necesară depinde de material şi de condiţiile de lucru, putând fi determinată printr-o probă practică.

LED-uri | [rot/min]
--- | ---
Aprindere continuă o dată în alb | 5000
Aprindere continuă de 2 ori în alb | 7500
Aprindere continuă de 3 ori în alb | 10000
Aprindere continuă de 4 ori în alb | 12500
Aprindere continuă de 5 ori în alb | 15000

- Turaţia admisă pentru accesoriu trebuie să fie cel puţin egală cu turaţia maximă specificată pe scula electrică. Accesoriile cu o turaţie mai mare decât cea admisă se pot rupe şi pot fi aruncate în toate părţile.

##

Următorul tabel prezintă indicatoarele cu LED-uri posibile (2).

Vopsea | Stare | Semnificaţie/Cauză | Soluţie
--- | --- | --- | ---
Alb | Aprindere continuă (o dată ... de 5 ori) | Preselectare a turaţiei | vezi Preselectarea turaţiei (consultă imaginea B)
Verde | Aprindere continuă (de 2 ori ... de 5 ori) | Acumulator încărcat | vezi Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
Galben | Aprindere continuă (o dată) | Acumulator aproape descărcat vezi Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului | Înlocuieşte sau încarcă cât mai curând acumulatorul
Aprindere intermitentă (de 5 ori) | S-a atins temperatura critică (motorul, sistemul electronic, acumulatorul) | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească
Roşu | Aprindere continuă (o dată) | Acumulator descărcat vezi Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului | Înlocuieşte sau încarcă acumulatorul
Aprindere intermitentă (de 5 ori) | Scula electrică este supraîncălzită şi se deconectează | Lasă scula electrică să se răcească şi reconecteaz-o
Scula electrică este blocată şi se deconectează | Remediază blocarea şi reconectează scula electrică
Dispozitivul de blocare a axului este activat, iar scula electrică se deconectează | Dezactivează dispozitivul de blocare a axului şi reconectează scula electrică

##

Sistemul electronic constant menţine turaţia aproape constantă la funcţionarea în gol şi sub sarcină, asigurând un randament uniform de lucru.