# Uzsākot lietošanu

##

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, pabīdiet ieslēdzēju, pabīdiet ieslēdzēja atbloķēšanas sviru (6) uz priekšu un tad pabīdiet ieslēdzēju (7) augšup.

Lai elektroinstrumentu izslēgtu, atlaidiet ieslēdzēju (7).

##

Ar apgriezienu skaita regulēšanas 2 taustiņiem (3) vajadzīgo apgriezienu skaitu var regulēt arī darbības laikā. Vēlamais griešanās ātrums ir atkarīgs no apstrādājamā materiāla īpašībām un apstrādes apstākļiem, un to var noteikt praktisku mēģinājumu ceļā.

LED | [min–1]
--- | ---
1 balta diode deg pastāvīgi | 5000
2 baltās diodes deg pastāvīgi | 7500
3 baltās diodes deg pastāvīgi | 10 000
4 baltās diodes deg pastāvīgi | 12 500
5 baltās diodes deg pastāvīgi | 15 000

- Iestiprināmā piederuma pieļaujamajam griešanās ātrumam jābūt ne mazākam par elektroinstrumenta maksimālo norādīto griešanās ātrumu. Piederumi, kas griežas ātrāk, nekā pieļaujams, var salūzt un tikt mesti prom.

##

Sekojoša tabulā ir paskaidroti iespējamie LED indikatori. (2).

Krāsa | Stāvoklis | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | --- | ---
Balts | Pastāvīgi deg (1 gab. ... 5 gab | Apgriezienu skaita iestatījums | skatīt Apgriezienu skaita regulēšana (skatīt attēlu B)
Zaļš | Pastāvīgi deg (2 gab. ... 5 gab.) | Akumulators ir uzlādēts | skatīt Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
Dzeltens | Pastāvīgi deg (1 gab.) | Akumulators ir gandrīz izlādējies skatīt Akumulatora uzlādes pakāpes indikators | Drīzumā nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru
Mirgojoša gaisma (5 gab.) | Ir sasniegta kritiskā temperatūra (motorā, elektroniskajā mezglā, akumulatorā) | Darbiniet elektroinstrumentu brīvgaitā un ļaujiet tam atdzist
Sarkans | Pastāvīgi deg (1 gab.) | Akumulators ir izlādējies skatīt Akumulatora uzlādes pakāpes indikators | Nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru
Mirgojoša gaisma (5 gab.) | Elektroinstruments ir pārkarsis un izslēdzas | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist un tad atkārtoti ieslēdziet to
Elektroinstruments ir bloķēts un izslēdzas | Novērsiet bloķēšanas iemeslu un atkal ieslēdziet elektroinstrumentu
Darbvārspstas fiksators ir bloķēts, un elektroinstruments izslēdzas | Deaktivizējiet darbvārpstas fiksatoru un atkal ieslēdziet elektroinstrumentu

##

Elektroniskais gaitas stabilizators uztur gandrīz nemainīgu darbvārpstas griešanās ātrumu, slo‌dzei mainoties no brīvgaitas līdz maksimālajai vērtībai, kas ļauj stabilizēt apstrādes režīmu.