# Informacije o šumovima/vibracijama

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa EN 60745-2-23.

Nivo zvučnog pritiska električnog alata klasifikovan pod A je tipično manji od 70 dB(A). Nivo buke prilikom rada može da prekorači navedene vrednosti. Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracije ah (vektorski zbir tri pravca) i nesigurnost K utvrđeni u skladu sa EN 60745-2-23:

Površinsko brušenje (gruba obrada sa prečnikom brusnog tela 25 mm):
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2

Površinsko brušenje (gruba obrada sa prečnikom brusnog tela 50 mm):
ah = 13,2 m/s2, K = 1,5 m/s2

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je iz‌meren prema standardizovanom mernom postupku i može se koristiti za međusobno poređenje električnih alata. Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama.

Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu električnog alata. Ako se svakako elek‌trični alat upotrebljava za druge namene sa dru‌gim upotrebljenim alatima ili nedovoljno održa‌vanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tačnu procenu opterećenja vibracijama tre‌balo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije stvarno u upo‌tre‌bi. Ovo može značajno redukovati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zaštite korisnika od delovanja vibracija kao na primer: održa‌vanje električnog alata i upotrebljenog alata, održa‌vanje toplih ruku, organizacija radnih postupaka.