# Instrucciones para la ‌operación

La lámpara ACCU luce con una luminosidad reducida, cuando la duración de la luz restante es de ≤ 10 minutos.

## Girar el cabezal de la lámpara (ver figura A)

Puede girar el cabezal de la lámpara (3) un máximo de 135° en pasos de 27°.

## Correa de transporte (ver figura B)

Con la correa de transporte (7), la lámpara ACCU se puede transportar o fijar a un objeto.