# Uvedení do provozu

## Nasazení akumulátoru

Nasaďte nabitý akumulátor (4) do hlavy svítilny (3) tak, aby citelně zaskočil a byl zarovnaný s hlavou svítilny.

## Instalace

Postavte akumulátorovou svítilnu na stabilní, rovný podklad. Dbejte na bezpečné postavení.

## Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí akumulátorové svítilny stiskněte vypínač (2).

Pro vypnutí akumulátorové svítilny znovu stiskněte vypínač (2).

## Ochrana proti přetížení závislá na teplotě

Při překročení přípustné teploty chladicího tělesa 60 °C akumulátorová svítilna 3× zabliká a vypne se. Nechte akumulátorovou svítilnu vychladnout a znovu ji zapněte.

## Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Zelené LED ukazatele stavu nabití akumulátoru indikují stav nabití akumulátoru. Z bezpečnostních důvodů je zjištění stavu nabití možné pouze při vypnutém elektronářadí.

Pro zobrazení stavu nabití stiskněte tlačítko ukazatele stavu nabití nebo . Je to možné také při vyjmutém akumulátoru.

Pokud po stisknutí tlačítka ukazatele stavu nabití nesvítí žádná LED, je akumulátor vadný a musí se vyměnit.

### Typ akumulátoru GBA 18V...

×

LED | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí tři zelené | 60−100 %
Trvale svítí dvě zelené | 30−60 %
Trvale svítí jedna zelená | 5−30 %
Bliká jedna zelená | 0−5 %

### Typ akumulátoru ProCORE18V...

×

LED | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí pět zelených | 80−100 %
Trvale svítí čtyři zelené | 60−80 %
Trvale svítí tři zelené | 40−60 %
Trvale svítí dvě zelené | 20−40 %
Trvale svítí jedna zelená | 5−20 %
Bliká jedna zelená | 0−5 %