# Mise en marche

## Mise en place de l’accu

Insérez l’accu chargé (4) dans la tête de lampe (3) jusqu’à ce qu’il s’encliquette de façon perceptible et affleure avec la tête de lampe.

## Installation en position debout

Posez la lampe sans fil sur une surface stable et plane. Veillez à toujours à une bonne stabilité.

## Mise en marche/arrêt

Pour mettre en marche la lampe sans-fil, appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt (2).

Pour éteindre la lampe sans-fil, appuyez à nouveau sur l’interrupteur Marche/Arrêt (2).

## Protection contre les surcharges en fonction de la température

Dès que la température limite admissible (60 °C) du dissipateur thermique est dépassée, la lampe sans-fil se met à clignoter 3 fois puis s’éteint. Laissez refroidir la lampe sans-fil et remettez-la en marche.

## Indicateur de niveau de charge de l’accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécurité, il n’est possible d’afficher l’état de charge que quand l’outil électroportatif est à l’arrêt.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge ou . L’affichage du niveau de charge est également possible après retrait de l’accu.

Si aucune LED ne s'allume après avoir appuyé sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.

### Batterie de type GBA 18V...

×

LED | Capacité
--- | ---
3 LED allumées en vert | 60–100 %
2 LED allumées en vert | 30–60 %
1 LED allumée en vert | 5–30 %
Clignotement en vert d'1 LED | 0–5 %

### Batterie de type ProCORE18V...

×

LED | Capacité
--- | ---
5 LED allumées en vert | 80−100 %
4 LED allumées en vert | 60−80 %
3 LED allumées en vert | 40−60 %
2 LED allumées en vert | 20−40 %
1 LED allumée en vert | 5−20 %
Clignotement en vert d’1 LED | 0−5 %