# Uvedenie do prevádzky

## Vkladanie akumulátora

Vložte nabitý akumulátor (4) do hlavy svietidla (3) tak, aby citeľne zapadol a presne dosadal k hlave svietidla.

## Inštalácia

Akumulátorové svietidlo postavte na stabilný a rovný podklad. Dbajte na bezpečnú polohu.

## Zapnutie/vypnutie

Na zapnutie akumulátorového svietidla stlačte vypínač (2).

Na vypnutie akumulátorového svietidla znova stlačte vypínač (2).

## Tepelná ochrana proti preťaženiu

Pri prekročení povolenej teploty chladiča 60 °C akumulátorové svietidlo 3× zabliká a vypne sa. Nechajte akumulátorové svietidlo vychladnúť a potom akumulátorové svietidlo znova zapnite.

## Indikácia stavu nabitia akumulátora

Zelené LED kontrolky indikácie stavu nabitia akumulátora zobrazujú stav nabitia akumulátora. Z bezpečnostných dôvodov je zisťovanie stavu nabitia možné len vtedy, keď je elektrické náradie zastavené.

Stlačte tlačidlo pre indikáciu stavu nabitia alebo , aby sa zobrazil stav nabitia. Je to možné aj vtedy, keď je akumulátor vybratý.

Ak po stlačení tlačidla pre indikáciu stavu nabitia nesvieti žiadna LED kontrolka, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť.

### Typ akumulátora GBA 18V...

×

LED kontrolky | Kapacita
--- | ---
Neprerušované svetlo 3× zelená | 60−100 %
Neprerušované svetlo 2× zelená | 30−60 %
Neprerušované svetlo 1× zelená | 5−30 %
Blikanie 1× zelená | 0−5 %

### Typ akumulátora ProCORE18V...

×

LED kontrolky | Kapacita
--- | ---
Neprerušované svetlo 5× zelených | 80–100 %
Neprerušované svetlo 4× zelené | 60–80 %
Neprerušované svetlo 3× zelené | 40–60 %
Neprerušované svetlo 2× zelené | 20–40 %
Neprerušované svetlo 1× zelená | 5–20 %
Blikanie 1× zelená | 0–5 %