# Műszaki adatok

Akkumulátoros lámpa |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Névleges feszültség | V= | 18
Világítási időtartam, kb. | perc/Aó | 190
Teljes fényáram, max. | lm | 420
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás soránA) | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

A megvilágított tárgyak színvisszadása hamis lehet.