# Технические данные

Аккумуляторный фонарь |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Время работы, ок. | мин/А·ч | 190
Суммарный световой поток, макс. | лм | 420
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииA) и во время хранения | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Воспроизведение цвета подсвечиваемых объектов может быть искажено.