# Uporaba

## Namestitev akumulatorske baterije

Napolnjeno akumulatorsko baterijo (4) v glavo svetilke (3) vstavite tako, da se zaskoči. Poravnana mora biti z glavo svetilke .

## Postavitev

Akumulatorsko svetilko postavite na stabilno in ravno podlago. Poskrbite, da bo stabilno nameščena.

## Vklop/izklop

Za vklop akumulatorske svetilke pritisnite na stikalo za vklop/izklop (2).

Za izklop akumulatorske svetilke znova pritisnite na stikalo za vklop/izklop (2).

## Zaščita pred preobremenitvijo, ki deluje glede na temperaturo

Če prekoračite dovoljeno temperaturo hladilnega telesa 60 °C, lučka akumulatorske baterije 3-krat utripne in se nato izklopi. Pustite, da se akumulatorska lučka ohladi, in jo ponovno vklopite.

## Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

Tri zelene LED-lučke prikaza stanja napolnjenosti akumulatorske baterije prikazujejo stanje napolnjenosti akumulatorske baterije. Iz varnostnih razlogov je stanje napolnjenosti mogoče prikazati le, ko je električno orodje izklopljeno.

Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite tipko ali na prikazu stanja napolnjenosti. To je mogoče tudi takrat, ko akumulatorska baterija ni vstavljena.

Če po pritisku tipke za prikaz stanja napolnjenosti LED-diode ne zasvetijo, je akumulatorska baterija okvarjena in jo je treba zamenjati.

### Vrsta akumulatorske baterije GBA 18V...

×

LED-diode | Napolnjenost
--- | ---
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 60−100 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | 30−60 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | 5−30 %
1 zelena LED-dioda utripa | 0−5 %

### Vrsta akumulatorske baterije ProCORE18V...

×

LED-diode | Napolnjenost
--- | ---
5 zelenih LED-diod neprekinjeno sveti | 80−100 %
4 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 60−80 %
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 40−60 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | 20−40 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | 5−20 %
1 zelena LED-dioda utripa | 0−5 %